{Defini�n� soubor pro tisk�rny }
{(c) 1997-2008 K.A.P.          }

{=======================================================================}
{          Tisk�rny kompatibilni s EPSON, STAR LC, STAR ZA, ...         }
{=======================================================================}
PRINTER EPSON, STAR

INIT ,                   {27 64 20 18 27 70 27 80}

ZAP  1  27 77,           {ELITE}
VYP  1  27 80,
ZAP  2  15 14,           {BOLD nebo Double-strike 27 71   nebo 27 69}
VYP  2  20 18,           {      vyp.Double-strike 27 72        27 70}
ZAP  3  15,              {roztec 20}
VYP  3  18,              {velikost 12}
ZAP  4  27 52,           {ITALIC}
VYP  4  27 53,
ZAP  14 27 80,           {PICA}
VYP  14 27 80,
ZAP  15 14,              {2xsire - roztec 5}
VYP  15 20,
ZAP  16 27 119 49,       {2X VYSKA NENI - NORMALNI}
VYP  16 27 119 48,
ZAP  19 27 45 49,        {PODTRZENI}
VYP  19 27 45 48,
ZAP  20 27 83 48,        {INDEX NAHORE}
VYP  20 27 84,
ZAP  22 27 83 49,        {INDEX DOLE}
VYP  22 27 84,
ZAP  29 27 14 27 119 49, {VELKE}
VYP  29 27 14 27 119 48,
ZAP  31 27 100 48,       {CUT PAPER}
{=======================================================================}
{                  Tisk�rny kompatibilni s EPSON, OKI                   }
{=======================================================================}
PRINTER OKI

INIT 27 64 20 18 27 70,

ZAP  1  27 77,           {ELITE}
VYP  1  27 80,
ZAP  2  27 69,           {BOLD}
VYP  2  27 70,
ZAP  3  15,              {roztec 20}
VYP  3  18,              {velikost 12}
ZAP  4  27 52,           {ITALIC}
VYP  4  27 53,
ZAP  14 27 80,           {PICA}
VYP  14 27 80,
ZAP  15 14,              {2xsire - roztec 5}
VYP  15 20,
ZAP  16 27 119 49,       {2X VYSKA NENI - NORMALNI}
VYP  16 27 119 48,
ZAP  19 27 45 49,        {PODTRZENI}
VYP  19 27 45 48,
ZAP  20 27 83 48,        {INDEX NAHORE}
VYP  20 27 84,
ZAP  22 27 83 49,        {INDEX DOLE}
VYP  22 27 84,
ZAP  29 27 14 27 119 49, {VELKE}
VYP  29 27 14 27 119 48,

{=======================================================================}
{                        HP LaserJet s jazykem PCL5                     }
{=======================================================================}
PRINTER Laserov� HP (PCL5)

INIT {027 037 045 049 050 051 052 053} {ESC %-12345}
     {088 064 080 074 076 032 068 069} {X@PJL DE}
     {070 065 085 076 084 032 076 080} {FAULT LP}
     {065 082 077 058 080 067 076 032} {ARM:PCL }
     {083 089 077 083 069 084 061 080} {SYMSET=P}
     {067 056 053 050 013 010}         {C852 CR LF}
     027 038 108 049 069             {SET TOP MARGIN   1}
     027 038 108 048 079             {SELECT PORTRAIT ORIENTATION}
     027 038 108 054 054 070         {SET TEXT LENGTH 66}
     027 040 049 055 085             {SELECT PC-852 SYMBOL SET}
     027 040 115 048 080             {       FIXED SPACING}
     027 038 107 048 083,            {SET PITCH MODE - 10.00}

ZAP  1  27 38 107 52 83,        {ELITE}
VYP  1  27 38 107 48 83,
ZAP  2  27 40 115 51 66,        {BOLD}
VYP  2  27 40 115 48 66,
ZAP  3  27 38 107 50 83,        {COMPRESSED - 16.5-16.7 CPI}
VYP  3  27 38 107 48 83,
ZAP  4  27 40 115 49 83,        {ITALIC}
VYP  4  27 40 115 48 83,
ZAP  14 27 38 107 48 83,        {PICA}
VYP  14 27 38 107 48 83,
ZAP  15 27 40 115 53 72,        {2X SIRE NENI - VELKE}
VYP  15 27 40 115 49 48 72,
ZAP  16 27 38 107 48 83,        {2X VYSKA NENI - NORMALNI}
VYP  16 27 38 107 48 83,
ZAP  19 27 38 100 48 68,        {PODTRZENI}
VYP  19 27 38 100 64,
ZAP  20 27 38 97 45 52 53 86,   {INDEX NAHORE-POSUN ZPET -45}
VYP  20 27 38 97 43 52 53 86,   {             NAVRAT     +45}
ZAP  22 27 38 97 43 52 53 86,   {INDEX DOLE-POSUN DOPREDU +45}
VYP  22 27 38 97 45 52 53 86,   {            POSUN ZPET   -45}
ZAP  29 27 40 115 53 72,        {VELKE}
VYP  29 27 40 115 49 48 72,

{=======================================================================}
{                         HP DeskJet s jazykem PCL5                     }
{=======================================================================}
PRINTER Inkoustov� HP (PCL5)

INIT 027 038 108 049 069             {SET TOP MARGIN   1}
     027 038 108 048 079             {SELECT PORTRAIT ORIENTATION}
     027 038 108 054 054 070         {SET TEXT LENGTH 66}
     027 040 049 055 085             {SELECT PC-852 SYMBOL SET}
     027 040 115 048 080             {       FIXED SPACING}
     027 038 107 048 083,            {SET PITCH MODE - 10.00}

ZAP  1  27 40 115 49 50 72      {ELITE roztec 12}
        27 40 115 49 50 86,     {velikost 12}
VYP  1  27 40 115 49 48 72      {roztec 10}
        27 40 115 49 50 86,     {velikost 12}
ZAP  2  27 40 115 51 66,        {BOLD}
VYP  2  27 40 115 48 66,
ZAP  3  27 40 115 50 48 72      {roztec 20}
        27 40 115 49 50 86,     {velikost 12}
VYP  3  27 40 115 49 48 72      {roztec 10}
        27 40 115 49 50 86,     {velikost 12}
ZAP  4  27 40 115 49 83,        {ITALIC}
VYP  4  27 40 115 48 83,
ZAP  12 12 13,                  {NEW PAGE}
ZAP  14 27 38 107 48 83,        {PICA}
VYP  14 27 38 107 48 83,
ZAP  15 27 40 115 53 72,        {2xsire - roztec 5}
VYP  15 27 40 115 49 48 72,
ZAP  16 27 38 107 48 83,        {2X VYSKA NENI - NORMALNI}
VYP  16 27 38 107 48 83,
ZAP  19 27 38 100 48 68,        {PODTRZENI}
VYP  19 27 38 100 64,
ZAP  20 27 38 97 45 52 53 86,   {INDEX NAHORE-POSUN ZPET -45}
VYP  20 27 38 97 43 52 53 86,   {             NAVRAT     +45}
ZAP  22 27 38 97 43 52 53 86,   {INDEX DOLE-POSUN DOPREDU +45}
VYP  22 27 38 97 45 52 53 86,   {            POSUN ZPET   -45}
ZAP  29 27 40 115 53 72,        {VELKE}
VYP  29 27 40 115 49 48 72,

{=======================================================================}
{                        HP LaserJet s jazykem PCL5 - LANDSCAPE         }
{=======================================================================}
PRINTER Laserov� HP (PCL5) LANDSCAPE

INIT {027 037 045 049 050 051 052 053} {ESC %-12345}
     {088 064 080 074 076 032 068 069} {X@PJL DE}
     {070 065 085 076 084 032 076 080} {FAULT LP}
     {065 082 077 058 080 067 076 032} {ARM:PCL }
     {083 089 077 083 069 084 061 080} {SYMSET=P}
     {067 056 053 050 013 010}         {C852 CR LF}
     027 038 108 049 069             {SET TOP MARGIN   1}
     027 038 108 049 079             {SELECT LANDSCAPE ORIENTATION}
     027 038 108 052 050 070         {SET TEXT LENGTH 42}
     027 040 049 055 085             {SELECT PC-852 SYMBOL SET}
     027 040 115 048 080             {       FIXED SPACING}
     027 038 107 048 083,            {SET PITCH MODE - 10.00}

ZAP  1  27 38 107 52 83,        {ELITE}
VYP  1  27 38 107 48 83,
ZAP  2  27 40 115 51 66,        {BOLD}
VYP  2  27 40 115 48 66,
ZAP  3  27 38 107 50 83,        {COMPRESSED - 16.5-16.7 CPI}
VYP  3  27 38 107 48 83,
ZAP  4  27 40 115 49 83,        {ITALIC}
VYP  4  27 40 115 48 83,
ZAP  14 27 38 107 48 83,        {PICA}
VYP  14 27 38 107 48 83,
ZAP  15 27 40 115 53 72,        {2X SIRE NENI - VELKE}
VYP  15 27 40 115 49 48 72,
ZAP  16 27 38 107 48 83,        {2X VYSKA NENI - NORMALNI}
VYP  16 27 38 107 48 83,
ZAP  19 27 38 100 48 68,        {PODTRZENI}
VYP  19 27 38 100 64,
ZAP  20 27 38 97 45 52 53 86,   {INDEX NAHORE-POSUN ZPET -45}
VYP  20 27 38 97 43 52 53 86,   {             NAVRAT     +45}
ZAP  22 27 38 97 43 52 53 86,   {INDEX DOLE-POSUN DOPREDU +45}
VYP  22 27 38 97 45 52 53 86,   {            POSUN ZPET   -45}
ZAP  29 27 40 115 53 72,        {VELKE}
VYP  29 27 40 115 49 48 72,


{=======================================================================}
{               HP DeskJet s jazykem PCL5 LANDSCAPE                     }
{=======================================================================}
PRINTER Inkoust. HP (PCL5) LANDSCAPE

INIT 027 038 108 049 069             {SET TOP MARGIN   1}
     027 038 108 049 079             {SELECT LANDSCAPE ORIENTATION}
     027 038 108 052 050 070         {SET TEXT LENGTH 42}
     027 040 049 055 085             {SELECT PC-852 SYMBOL SET}
     027 040 115 048 080             {       FIXED SPACING}
     027 038 107 048 083,            {SET PITCH MODE - 10.00}

ZAP  1  27 40 115 49 50 72      {ELITE roztec 12}
        27 40 115 49 50 86,     {velikost 12}
VYP  1  27 40 115 49 48 72      {roztec 10}
        27 40 115 49 50 86,     {velikost 12}
ZAP  2  27 40 115 51 66,        {BOLD}
VYP  2  27 40 115 48 66,
ZAP  3  27 40 115 50 48 72      {roztec 20}
        27 40 115 49 50 86,     {velikost 12}
VYP  3  27 40 115 49 48 72      {roztec 10}
        27 40 115 49 50 86,     {velikost 12}
ZAP  4  27 40 115 49 83,        {ITALIC}
VYP  4  27 40 115 48 83,
ZAP  14 27 38 107 48 83,        {PICA}
VYP  14 27 38 107 48 83,
ZAP  15 27 40 115 53 72,        {2xsire - roztec 5}
VYP  15 27 40 115 49 48 72,
ZAP  16 27 38 107 48 83,        {2X VYSKA NENI - NORMALNI}
VYP  16 27 38 107 48 83,
ZAP  19 27 38 100 48 68,        {PODTRZENI}
VYP  19 27 38 100 64,
ZAP  20 27 38 97 45 52 53 86,   {INDEX NAHORE-POSUN ZPET -45}
VYP  20 27 38 97 43 52 53 86,   {             NAVRAT     +45}
ZAP  22 27 38 97 43 52 53 86,   {INDEX DOLE-POSUN DOPREDU +45}
VYP  22 27 38 97 45 52 53 86,   {            POSUN ZPET   -45}
ZAP  29 27 40 115 53 72,        {VELKE}
VYP  29 27 40 115 49 48 72,

{=======================================================================}
{                    Termotisk�rna na �t�tky EZ-2/EZ-4                  }
{=======================================================================}
PRINTER Termotisk�rna EZ-2, EZ-4

INIT 027 081 048 052 056        {Delka etikety 48 mm}
     027 083 050                {Rychlost tisku 2}
     027 068 053                {Teplota hlavy 5}
     027 077 050 056            {Lev� okraj 28}
     027 065 049 049,

ZAP  2  27 65 50 50,            {BOLD}
VYP  2  ,
ZAP  3  27 65 49 49,            {roztec 20}
VYP  3  ,                       {velikost 12}
ZAP  4  27 65 49 50,            {ITALIC}
VYP  4  ,
ZAP  14 27 65 49 50,            {PICA}
VYP  14 ,
ZAP  15 27 65 50 51,            {2xsire - roztec 5}
VYP  15 ,
ZAP  16 27 65 49 53,            {2X VYSKA NENI - NORMALNI}
VYP  16 ,
ZAP  29 27 65 52 52,            {VELKE}
VYP  29 ,

{=======================================================================}
{                    Vystup bez ridicich znaku                          }
{=======================================================================}
PRINTER V�stup bez ��d�c�ch znak�

INIT ,

ZAP  1  ,            {ELITE}
VYP  1  ,
ZAP  2  ,            {BOLD}
VYP  2  ,
ZAP  3  ,            {roztec 20}
VYP  3  ,            {velikost 12}
ZAP  4  ,            {ITALIC}
VYP  4  ,
ZAP  14 ,            {PICA}
VYP  14 ,
ZAP  15 ,            {2xsire - roztec 5}
VYP  15 ,
ZAP  16 ,            {2X VYSKA NENI - NORMALNI}
VYP  16 ,
ZAP  19 ,            {PODTRZENI}
VYP  19 ,
ZAP  20 ,            {INDEX NAHORE}
VYP  20 ,
ZAP  22 ,            {INDEX DOLE}
VYP  22 ,
ZAP  29 ,            {VELKE}
VYP  29 ,
ZAP  31 ,            {CUT PAPER}

{=======================================================================}
{          Tisk�rny kompatibilni s POS EPSON (napr. TM-U300A)           }
{=======================================================================}
PRINTER POS EPSON

INIT 27 64 27 61 1 27 64 27 33 1 27 116 18,  {27 116 18 je nastaveni LATIN2}

ZAP  1  27 77,           {ELITE}
VYP  1  27 80,
ZAP  2  27 114 1,        {BOLD - red color}
VYP  2  27 114 0,        {     - black color}
ZAP  3  15,              {roztec 20}
VYP  3  18,              {velikost 12}
ZAP  4  27 52,           {ITALIC}
VYP  4  27 53,
ZAP  14 27 80,           {PICA}
VYP  14 27 80,
ZAP  15 27 33 32,        {2xsire - roztec 5}
VYP  15 27 33 1,
ZAP  16 29 76 100 0 29 104 100 29 72 50 29 107 67 13,    {2X VYSKA NENI - PRINT EAN-13 CODE}
VYP  16 29 76 0 0,
ZAP  19 27 45 49,        {PODTRZENI}
VYP  19 27 45 48,
ZAP  20 ,                {INDEX NAHORE}
VYP  20 ,
ZAP  22 ,                {INDEX DOLE}
VYP  22 ,
ZAP  29 ,                {VELKE}
VYP  29 ,
ZAP  31 27 105,          {CUT PAPER}
